Pin  	Signal  	Beschreibung  	Funktion
1 	Masse 	Masse 	 
2 	HL 	  	Schreibstrom- bzw. Rotationszahländerung
3 	Masse 	Masse 	 
4 	Reserve 	  	 
5 	Masse 	Masse 	 
6 	DS 3 / RES 	Drive Select 	3. Diskettenlaufwerk (nicht unterstützt)
7 	Masse 	Masse 	 
8 	IDX 	Index 	Startpunkt einer Spur wird angezeigt
9 	Masse 	Masse 	 
10 	DS 0 	Drive Select 	1. Diskettenlaufwerk
11 	Masse 	Masse 	 
12 	DS 1 	Drive Select 	2. Diskettenlaufwerk
13 	Masse 	Masse 	 
14 	DS 2 / RES 	Drive Select 	3. Diskettenlaufwerk (nicht unterstützt)
15 	Masse 	Masse 	 
16 	Motor an 	  	Motor einschalten
17 	Masse 	Masse 	 
18 	DIR 	Direction Select 	Steuert die Bewegungsrichtung des Lese-/Schreibkopfes
19 	Masse 	Masse 	 
20 	STEP 	  	Schrittimpuls für den Schreib-/Lesekopf
21 	Masse 	Masse 	 
22 	Write Data 	  	Daten werden auf die Diskette geschrieben
23 	Masse 	Masse 	 
24 	Write Gate 	  	löschen der geschriebenen Daten
25 	Masse 	Masse 	 
26 	Track 00 	  	Schreib-/Lesekopf auf Spur 00
27 	Masse 	Masse 	 
28 	Write Protect 	  	Diskette ist schreibgeschützt
29 	Masse 	Masse 	 
30 	Read Data 	  	Daten werden von Diskette gelesen
31 	Masse 	Masse 	 
32 	Head Select 	  	Auswahl, ob oberer oder unterer Kopf aktiv
33 	Masse 	Masse 	 
34 	Disk Change 	  	Keine Diskette im Laufwerk