ULA im ZX Spectrum

die ULAs der verschiedenen Issues sollten untereinander nicht verwechselt werden.
Issue 1: ULA 5C102E : 
Fehler in Adreßleitung A14, A15 und IORQGE, wird in Issue 1 mit der "Schabe" behoben, ein 74LS00 IC auf einer kleinen Platine. Diese "Tote Schabe" wird so genannt, weil der umgedrehte IC etwas an eine tote, auf dem Rücken liegende Küchenschabe erinnert.

Issue 2: ULA 5C112E : 
Meistens Korrekturschaltung über einen Transistor erforderlich, dieser ist oft über dem Z80A angelötet. Wirkung: Eingang IORQGE wird Low, wenn auch A0 low ist.   

Issue 3 und folgende: ULA 6C 001E
Keine Korrekturschaltung erforderlich