http://www.esxdos.org/ 
ESX-Dos 086 BETA 4 für das DIVMMC und DIVIDE. 
Kann auch als Grundlage für den NEXT verwendet werden, allerdings muss neben weiteren Aktionen ESXMMC.BIN im TBBlue folder umbenannt werden in ESXMMC.ROM